□ 산악독도

1.  도북 방위각이 125도인 지형도의 도자각이 서편각 6도라면 자북방위각은 몇 도인가?

① 119도             ② 136도             ③ 131도             ④ 125도

2.  나침반의 기능이 아닌 것은?

① 거리를 측정 할 수도 있다.                    ② 정확한 진행방향을 측정한다.

③ 등반속도를 측정할 수도 있다.                 ④ 현재 위치를 확인할 수 있다.

3.  실바(silva) 나침반의 장점을 잘못 설명한 것은?

① 자침의 멈춤이 빠르다.                        ② 작은 기호는 읽을 수 없다.

③ 각도 측정이 가능하다.                        ④ 조작이 간편하다.

4.  1:25,000지형도와 1:50,000지형도의 거리비율은 2배이다. 면적의 비율은 얼마인가?

① 1배               ② 2배               ③ 3배                ④ 4배

5.  나침반의 각도를 읽는 선의 명칭은?

① 방향지시 보조선     ② 북방지시 보조선     ③ 도수선        ④ 북방지시 화살표

6.  1:25,000지형도에서 도상거리가 2cm이다. 실제거리가 아닌 것은?

① 500m               ② 50,000cm           ③ 0.5km        ④ 250m

7.  계곡선의 간격이 100m인 지도의 축척은 얼마인가?

① 1:50,000            ② 1:25,000             ③ 1:15,000            ④ 1:10,000

8.  방향을 표시하거나 알아볼 수 없는 것은?

① 자석                ② 분도기               ③ 나침판               ④ 북극성

9.  국립지리원이 제작한 지형도 중에서 자세한 등산로나 작은 마을을 찾는데 적당한 축척의

지형도는?

① 1:50,000             ② 1:25,000             ③ 1:15,000           ④ 1:10,000

10. 도엽번호 NJ52-9-12-01 지형도의 설명이 틀린 것은?

① N  = 북반구

② J  = 적도에서 6도씩 나누어 붙인 위도구역 기호

③ 12 = 1:50,000 지형도의 지도번호

④ 01 = 1:25,000 지형도의 지도번호

11. 우리나라의 해발고도를 인천광역시 인하대학교내에 설치한 수준원점의 높이는?

① 23.6871m           ② 26.6871m           ③ 29.6871m          ④ 32.6871m

12. 다음의 정보로 보아 이 지도의 축척은?

(도엽의 면적=150km2,도상거리 4cm가 실제거리 1km, 주곡선 간격은 10m)

① 1:10,000            ② 1:15,000            ③ 1:25,000          ④ 1:50,000

13. 지구의 좌표는 위도와 경도로 표시한다. 다음 중 맞는 것은?

① 시간은 위도 15도 마다 1시간의 시차를 가지도록 직선으로 동일하게 나뉘어져 있다.

② 날짜는 날짜변경선을 기준으로 서경지역이 먼저이고 동경지역이 나중이다.

③ 위도는 적도를 기준으로 남반구와 북반구로 나누어져 있다.

④ 경도와 위도의 거리는 1:1 크기로 동일한 크기로 나누어져 있다.

14. 한라산의 백록담같이 움푹 들어간 곳을  나타내는 등고선의 이름은?

① 조곡선             ② 주곡선            ③ 저하등고선            ④ 간곡선

15. 산봉우리에서 바라본 등고선 모양이 U 형태이면 어떤 지형인가?

① 능선              ② 안부              ③ 계곡              ④ 봉우리

16. 다음 보기는 무슨 등고선을 설명한 것인가?

(굵은 실선으로 1:50,000 지형도는 100m 마다, 1:25,000 지형도는 50m 마다 그 높이를 숫자      로 표기한 등고선)

① 주곡선               ② 간곡선               ③ 계곡선             ④ 조곡선

17. 1:25,000 지형도의 주곡선 사이의 고도는 얼마인가?

① 100m                ② 20m                 ③ 10m               ④ 5m

18. 나침반에는 두 개의 화살표가 있다. A는 방향지시 화살표, B는 (        ) 화살표이다.

B를 정확히 표기한 것은 다음 중 무엇인가?

① 북방지시             ② 도수지시             ③ 도자각             ④ 편차각

19. 1:25,000 지형도의 계곡선 사이의 고도는 얼마인가?

① 100m                ② 20m                 ③ 10m               ④ 50m

20. 지형도에서 x 모양의 정확한 명칭은 다음 중 어느 것인가?

① 표고점               ② 삼각점               ③ 수준점             ④ 건물

21. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 우리나라의 지형도는 진북방향을 지도의 위쪽이 되도록 제작하였다.

② 나침반의 적침은 북극점을 가리킨다.

③ 도북지점과 자북지점은 서로 위치가 다르므로 지도에 나침반을 쉽게 적용하기 위해서 자북         선을 미리 그어두면 편리하게 사용할 수 있다.

④ 자북선을 그을 때는 경도선과 자북선의 각도차이를 파악하여 그려야 한다.

22. 축척이 1: 25,000 인 지도에서 도상거리가 6cm라면 실제거리는 얼마인가?

①  500m              ② 1,000m             ③ 1,500m             ④ 5,000m

23. 한라산의 높이는 1,950m이다. 그 높이의 기준은 어디인가?

① 인천 앞바다의 평균해면                    ② 부산만의 평균해면

③ 원산만의 평균해면                         ④ 제주만의 평균해면

24. 지도상의 남과 북을 실제지형의 남과 북에 일치시키는 것을 무엇이라 하는가?

① 독도법            ② 지도정치        ③ 교차법         ④ 방위각

26. 1:50,000지형도에서 약간 경사진 등산로에 도상 거리가 10cm 라면 걸어야 할 실제거리는 몇      미터 정도인가? (경사도 거리 가중치는 10% 적용하여 계산)

① 약 5,100m          ② 약 5,500m          ③ 약 5,800m         ④ 약 6,200m

27. 1:5,000인 지도에서 도상거리가 20cm 라면 실제거리는 얼마인가?

① 1,000m              ② 2,000m             ③ 100m             ④ 5,000m

28. 진행방위각이 90도이다. 후퇴방위각은 얼마인가?

① 180도              ② 270도            ③ 320도            ④ 120도

29. 나침반의 일반적인 용도로 옳지 않은 것은?

① 지도의 정치         ② 자북선 긋기          ③ 방위각 측정        ④ 고도측정

30. 지도상에서 A-지점에서 B-지점의 방위각을 측정하는 부분설명 중 틀린 것은?

① 측정하고자 하는 ‘지점-A’와 ‘지점-B’를 확인하여 표기한다.

② 나침반의 진행방향화살표(방향지시보조선)를 A에서 B로 향하게 맞춘다.

③ 자침이 자북선과 일치되게 지도를 돌려서 맞춘다.

④ 나침반의 링을 돌려서 북방지시선이 자북선과 일치되게 맞춘다

. 다음 중 지형도에서 꼭 나타내야 할 길의 종류가 아닌 것은?

① 고속도로              ② 등산로              ③ 우마차로           ④ 국도

<다음 문제를 읽고 (    )속에 맞는 답을 답안지에 표기 하세요>

33. 나침반의 링 안쪽에는 북방지시 화살표와 보조선이, 기판 쪽에는 (      ) 화살표와 보조선이      그려져 있다.

35. 주곡선은 계곡선만으로 지형을 나타내기 부족할 때 계곡선 사이를 (   )등분해서 표시하는

등고선 이다.

39. 지도란 지구표면의 일부 또는 전부를 약속된 기호를 사용하여 (      )한 비율로 줄여서

평면상에 나타내는 그림이다.

40. 진북선과 도북선의 차이각을 도편각이라고 하며, 도북선과 자북선의 차이각을

(          )이라고 하는데 우리나라는 서편각 지대이다.