□ 산악독도

1.  도북 방위각이 125도인 지형도의 도자각이 서편각 6도라면 자북방위각은 몇 도인가?

① 119도             ② 136도             ③ 131도             ④ 125도

2.  나침반의 기능이 아닌 것은?

① 거리를 측정 할 수도 있다.                    ② 정확한 진행방향을 측정한다.

③ 등반속도를 측정할 수도 있다.                 ④ 현재 위치를 확인할 수 있다.

3.  실바(silva) 나침반의 장점을 잘못 설명한 것은?

① 자침의 멈춤이 빠르다.                        ② 작은 기호는 읽을 수 없다.

③ 각도 측정이 가능하다.                        ④ 조작이 간편하다.

4.  1:25,000지형도와 1:50,000지형도의 거리비율은 2배이다. 면적의 비율은 얼마인가?

① 1배               ② 2배               ③ 3배                ④ 4배

5.  나침반의 각도를 읽는 선의 명칭은?

① 방향지시 보조선     ② 북방지시 보조선     ③ 도수선        ④ 북방지시 화살표

6.  1:25,000지형도에서 도상거리가 2cm이다. 실제거리가 아닌 것은?

① 500m               ② 50,000cm           ③ 0.5km        ④ 250m

7.  계곡선의 간격이 100m인 지도의 축척은 얼마인가?

① 1:50,000            ② 1:25,000             ③ 1:15,000            ④ 1:10,000

8.  방향을 표시하거나 알아볼 수 없는 것은?

① 자석                ② 분도기               ③ 나침판               ④ 북극성

9.  국립지리원이 제작한 지형도 중에서 자세한 등산로나 작은 마을을 찾는데 적당한 축척의

지형도는?

① 1:50,000             ② 1:25,000             ③ 1:15,000           ④ 1:10,000

10. 도엽번호 NJ52-9-12-01 지형도의 설명이 틀린 것은?

① N  = 북반구

② J  = 적도에서 6도씩 나누어 붙인 위도구역 기호

③ 12 = 1:50,000 지형도의 지도번호

④ 01 = 1:25,000 지형도의 지도번호

11. 지형도에서 x 모양의 정확한 명칭은 다음 중 어느 것인가?

① 표고점               ② 삼각점               ③ 수준점             ④ 건물

12. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 우리나라의 지형도는 진북방향을 지도의 위쪽이 되도록 제작하였다.

② 나침반의 적침은 북극점을 가리킨다.

③ 도북지점과 자북지점은 서로 위치가 다르므로 지도에 나침반을 쉽게 적용하기 위해서 자북         선을 미리 그어두면 편리하게 사용할 수 있다.

④ 자북선을 그을 때는 경도선과 자북선의 각도차이를 파악하여 그려야 한다.

13. 축척이 1: 25,000 인 지도에서 도상거리가 6cm라면 실제거리는 얼마인가?

①  500m              ② 1,000m             ③ 1,500m             ④ 5,000m

14. 한라산의 높이는 1,950m이다. 그 높이의 기준은 어디인가?

① 인천 앞바다의 평균해면                    ② 부산만의 평균해면

③ 원산만의 평균해면                         ④ 제주만의 평균해면

15. 지도상의 남과 북을 실제지형의 남과 북에 일치시키는 것을 무엇이라 하는가?

① 독도법            ② 지도정치        ③ 교차법         ④ 방위각

16. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 지도상의 내 위치를 정확히 찾으려면 후방교차법을 활용하는 것이 좋다.

② 전방교차법은 특정지점을 찾는데 주로 사용하지만 나의 위치파악도 가능하다.

③ 방위각이란 북방지시화살표를 목표지점에 맞추고, 진행방향지시선은 자북선과 일치되게

하였을 때 나온 각도이다.

④ 지도상에서 방위각이란 한 지점에서 목표지점까지의 각도로 자북선에서 시계방향으로 열려         있는 있는 각도를 의미한다

17. 1:50,000지형도에서 약간 경사진 등산로에 도상 거리가 10cm 라면 걸어야 할 실제거리는 몇      미터 정도인가? (경사도 거리 가중치는 10% 적용하여 계산)

① 약 5,100m          ② 약 5,500m          ③ 약 5,800m         ④ 약 6,200m

18. 1:5,000인 지도에서 도상거리가 20cm 라면 실제거리는 얼마인가?

① 1,000m              ② 2,000m             ③ 100m             ④ 5,000m

19. 진행방위각이 90도이다. 후퇴방위각은 얼마인가?

① 180도              ② 270도            ③ 320도            ④ 120도

20. 나침반의 일반적인 용도로 옳지 않은 것은?

① 지도의 정치         ② 자북선 긋기          ③ 방위각 측정        ④ 고도측정